**1.pielikums**

**Cenu aptaujai NR. TNPz 2019/57**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

* Ceļa klātne jāattīra no sniega, ja svaiga sniega biezums uz autoceļa brauktuvēm pa kurām kursē sabiedriskais transports, notiek intensīva visu veida transporta kustība, mainīgos laika apstākļos sasniedz 5 cm.
* Ceļa klātne jāattīra no sniega, ja svaiga sniega biezums uz autoceļa mainīgos laika apstākļos sasniedz 10 cm.
* Ceļa klātne jātīra visā brauktuves platumā.
* Palikusī irdenā sniega kārta nedrīkst būt biezāka par 2 cm.
* Iz­pil­dī­tā­ja teh­ni­ka jā­nogādā noteiktajā vietā pēc pasūtītāja pieprasījuma un jāno­dro­ši­na ope­ra­tī­va dar­ba iz­pil­de pa­sū­tī­tā­ja no­teik­ta­jos lai­kos, tehnikai jābūt tehniskā kārtībā un atbilstoši aprīkotai.
* Ceļu tīrīšanas secība saskaņā ar Tehniskajai specifikācijai klāt pievienoto informāciju ar ceļu sarakstu. Atsevišķos gadījumos, savstarpēji vienojoties ar Pasūtītāju, veic norādītā ceļa tīrīšanu.
* Krasi mainīgos un ārkārtas apstākļos Pasūtītājs var noteikt citu ceļu tīrīšanas prioritātes kārtību.
* Attīrot ceļus no sniega nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi, pieslēgumi, nobrauktuves).
* Izpildītājam jānodrošina, ka asfaltētie ceļi netiks tīrīti ar kāpurķēžu traktortehniku.
* Brauktuves attīrīšanu no sniega prioritāriem ceļiem (prioritātes noteiktas papildus informācijā ar ceļu sarakstu) veikt līdz plkst. 07:00 vai jāuzsāk tīrīšana ne vēlāk kā 1 stundas laikā pēc Pasūtītāja telefoniska pieprasījuma saņemšanas.
* Izpildītājam jānodrošina darba kvalitāte atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.

\*\*\*