**Paskaidrojuma raksts**

**par izmantojamiem materiāliem**

Jumta segums bezazbesta šīferis Eternit vai anlogs 585x920mm, sarkans
Antikondensāta plēve
Latas 22x50 mm pa spārem
Latas 50x50mm
Spāru taisnošana 50x150mm