**Paskaidrojuma raksts**

**par izmantojamiem materiāliem**

Jumta segums bezazbesta šīferis Eternit vai anlogs 585x920mm, sarkans  
Antikondensāta plēve  
Latas 22x50 mm pa spārem  
Latas 50x50mm  
Spāru taisnošana 50x150mm