Pasūtītājs: Talsu novada pašvaldība

Darbu apjomi

Iekštelpu remonts

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: **Lībagu pagasta ģimenes ārsta prakses atjaunošanas darbi**

Būves nosaukums: Doktorāta telpu vienkāršota atjaunošana

Objekta adrese: ‘’Pagastmāja’’, Mundigciems, Lībagu pagasts, Talsu novads

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba un izdevumu nosaukums pielietotie materiāli, to daudzums | Vienība | Daudz. |
| 1 | **Demontāžas darbi** |   |   |
| 2 | Kājlīstu demontāža | m | 63,60 |
| 3 | Esošā grīdas seguma demontāža, grīdas virsmas attīrīšana | m2 | 55,05 |
| 6 | Mitruma nosūcēja noma | dienas | 8,00 |
| 7 | Būvgružu konteinera noma | m3 | 5,00 |
| 8 | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 5,00 |
| 9 | **Grīda** |   |   |
| 10 | Virsmas nostiprināšana gruntējot | m2 | 55,05 |
| 11 | dziļumgrunts  | litri | 11,01 |
| 12 | Pašizlīdzinošās masas ieklāšana, biezumā 10-20mm | m2 | 55,05 |
| 13 | SAKRET NSP ātri cietējoša pašizlīdzinošā masa grīdām vai ekvivalents | kg | 990,90 |
| 14 | Grīdas gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana | m2 | 55,05 |
| 15 | Bostik PRIMER 6000 grunts vai ekvivalents | litri | 13,21 |
| 16 | Bostik COMBI špakteļmasa grīdām vai ekvivalents | kg | 121,11 |
| 17 | Linoleja ieklāšana uz līmes, šuvēs iekausēt diegu | m2 | 55,05 |
| 18 | homogēnais linolejs, 34.klase | m | 60,56 |
| 19 | Bostik Linotac LT līme-linolejam vai ekvivalents | litri | 13,76 |
| 20 | linoleja diegi | m | 30,00 |
| 21 | PVC kājlīstes montāža | m | 63,60 |
| 22 | PVC kājlīste un veidgabali | m | 66,78 |
| 23 | stiprinājumi | kompl. | 1,00 |
| 24 | Sliekšņa montāža | gb | 5,00 |
| 25 | metāla slieksnis | gb | 5,00 |
| 26 | stiprinājumi | kompl. | 5,00 |
| 27 | **Logi** |   |   |
| 28 | Logu demontāža | gb | 3,00 |
| 29 | PVC logu montāža, iekšējās un ārējās ailes apdare un palodžu montāža | kompl. | 3,00 |
| 30 | PVC logi 1580(h) x 2440mm, palodzes, stiprinājumi. PVC 5-kameru profila konstrukcijas logs ;Krāsa (ārpuse/iekšpuse): pelēka/balta;Stiklojums: trīstiklu pakete ar selektīvo pārklājumu un orgona pildījumu, divas vērtnes veramas; Stikls: stikla pakete;Uw<=1,1 W/m²xKLogu ieteicamais skaņas izolācijas rādītājs 30-34dB;Rokturis ar pogu, pretuzlaušanas plāksne. | kompl. | 2,00 |
| 31 | PVC logi 1580(h) x 2420mm, palodzes, stiprinājumi. PVC 5-kameru profila konstrukcijas logs;Krāsa (ārpuse/iekšpuse): pelēka/balta;Stiklojums: trīstiklu pakete ar selektīvo pārklājumu un orgona pildījumu, divas vērtnes veramas; Stikls: stikla pakete;Uw<=1,1 W/m²xKLogu ieteicamais skaņas izolācijas rādītājs 30-34dB;Rokturis ar pogu, pretuzlaušanas plāksne. | kompl. | 1,00 |
| 32 | Vertikālo žalūziju uzstādīšana | kompl. | 3,00 |
| 33 | vertikālās žalūzijas, stirpinājumi | kompl. | 3,00 |