|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2.pielikums  |
|  |  |  |  |  |  |
|  **Tehniskā specifikācija-finanšu piedāvājums** |  |  |
|  **Talsu novada Strazdes pagasta pārvaldes autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2020. gadā** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Nr.p.k.** | **Darbu veids** | **Mērvienība** | **Paredzamais apjoms viena kalendārā gada laikā** | **Vienības cena, EUR** | **Summa, EUR bez PVN** |
| **Autoceļu uzturēšana ziemā** |
| 1. | Slīdamības samazināšana ar smilts-sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves joslas vidēji 1.28 t/km | km | 15 |   | 0 |
| 2. | Slīdamības samazināšana ar smilti, izkaisot 0.8 t/km | km | 15 |   | 0 |
| 3. | Smilts-sāls maisījuma piegāde | t | 14 |   | 0 |
| 4. | Vidēji 6 m platas brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 10 g/m2 | km | 10 |   | 0 |
| 5. | Vidēji 6 m platas brauktuves kaisīšana ar mitro sāli, izkaisot 20 g/m2 | km | 10 |   | 0 |
| 6. | Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 6 m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 10 g/m2 | km | 10 |   | 0 |
| 7. | Brauktuves attīrīšana no sniega platumā līdz 6 m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 20 g/m2 | km | 10 |   | 0 |
| **Autoceļu segumu uzturēšana** |
| 8. | Ceļa seguma planēšana līdz 8 m platumam | km | 25 |   | 0 |
| 9. | Ceļa seguma profilēšana līdz 8 m platumam | km | 10 |   | 0 |
| 10. | Autoceļu planēšana ar autogreideri | h | 16 |   | 0 |
| 11. | Grants seguma atputekļošana, pielietojot vidēji 0.3 kg/m2 CaCl2 | m2 | 3000 |   | 0 |
| 12. | Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju (vidēji 4 cm) | m2 | 10 |   | 0 |
|
| 24513. | Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju | m2 | 50 |   | 0 |
| 14. | Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju | m2 | 10 |   | 0 |
| 15. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma iesēdumu un bedrīšu remonts | m3 | 100 |   | 0 |
| 16. | Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana | m3 | 100 |   | 0 |
| 17. | Grants-šķembu maisījuma 0/32 mm piegāde | t | 14 |   | 0 |
| 18. | Smilts (skalota 0-4 mm) piegāde | t | 14 |   | 0 |
| **Caurteku uzturēšana** |
| 19. | Caurteku (ar diametru < 0.8m) tīrīšana | m | 1 |   | 0 |
| 20. | Dzelzsbetona caurteku remonts ar diametru ≤ 0.5 m, izmantojot esošos derīgos posmus | m | 1 |   | 0 |
| 21. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0.4 m nomaiņa | m | 1 |   | 0 |
| 22. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0.5 m nomaiņa | m | 1 |   | 0 |
| 23. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 0.8 m nomaiņa | m | 1 |   | 0 |
| 24. | Bojāto polimēru caurteku ar diametru 1.0 m nomaiņa | m | 1 |   | 0 |
| **Autoceļu kopšana** |
| 25. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti izlīdzinot | m³ | 100 |   | 0 |
| 26. | Grāvju tīrīšana ar ekskavatoru grunti aizvedot | m³ | 50 |   | 0 |
| 27. | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, aizvedot uz atbērtni | m³ | 50 |   | 0 |
| 28. | Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti izlīdzinot uz vietas | m³ | 200 |   | 0 |
| 29. | Izskalojumu aizbēršana | m³ | 5 |   | 0 |
| 30. | Krūmu un atvašu pļaušana ar izlici (aizsniedzamība no 1 – 6 m) | h | 20 |   | 0 |
| 31. | Mehanizēta zāles pļaušana ar uz traktora uzkarināmo pļaujmašīnu | pārg.km | 40 |   | 0 |
| **Satiksmes organizēšana** |
| 32. | Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu līdz 0.30 m2 I klases atstarojošais materiāls (uzstādīšana) | gb | 1 |   | 0 |
| 33. | Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu līdz 0.31 – 0.50 m2 I klases atstarojošais materiāls (uzstādīšana) | gb | 1 |   | 0 |
| 34. | Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu līdz 0.51 – 0.81 m2 I klases atstarojošais materiāls (uzstādīšana) | gb | 1 |   | 0 |
| 35. | Ceļa zīmes vai vertikālais apzīmējums ar laukumu līdz 0.82 – 1.00 m2 I klases atstarojošais materiāls (uzstādīšana) | gb | 1 |   | 0 |
| 36. | Plastmasas signālstabiņu D3 uzstādīšana | gab. | 1 |   | 0 |
| 37. | Metāla stabs ceļa zīmei (ar uzstādīšanu) | gab. | 1 |   | 0 |
| 38. | Koka stabs ceļa zīmei (ar uzstādīšanu) | gab. | 1 |   | 0 |
| 39. | Pagaidu ceļa zīmes un staba uzstādīšana un noņemšana | gab. | 1 |   | 0 |
| 40. | Horizontālo apzīmējumu atjaunošana ar rokas instrumentiem, izmantojot krāsu | m2 | 10 |   | 0 |
| **Ceļa zīmes un stabi (bez uzstādīšanas)** |
| 41. | Metāla stabs (cinkots, ar izmēru 60.3x2.65 mm) | m | 3,5 |   | 0 |
| 42. | Koka stabs (ar izmēru Ø85 mm, garums 3.66 m) | gab. | 1 |   | 0 |
| 43. | Ceļa signālstabiņš  | gab. | 1 |   | 0 |
| 44. | Brīdinājuma zīmes (ar izmēru 900 mm, I klases atstarojošais materiāls) | gab. | 1 |   | 0 |
| 45. | Priekšrocības zīmes (ar izmēru 700x700 mm, I klases atstarojošais materiāls) | gab. | 1 |   | 0 |
| 46. | Aizlieguma zīmes (ar izmēru 700 mm, I klases atstarojošais materiāls) | gab. | 1 |   | 0 |
| 47. | Norādījuma zīmes (ar izmēru 700x700 mm, I klases atstarojošais materiāls) | gab. | 1 |   | 0 |
| 48. | Papildzīmes (ar izmēru 350x700 mm, I klases atstarojošais materiāls) | gab. | 1 |   | 0 |
| 49. | Papildzīmes (ar izmēru 700x700 mm, I klases atstarojošais materiāls) | gab. | 1 |   | 0 |
|  |  |  |  | **Kopā:** | **0** |