4. pielikums

Cenu aptaujai “Logu nomaiņa Stendes pamatskolā”,

identifikācijas Nr. TNPz 202373

Tehniska specifikācija

“Logu nomaiņa Stendes pamatskolā”,

identifikācijas Nr. TNPz 2023/73

|  |
| --- |
| 1. DARBU IZPILDES VIETA, LAIKS UN VISPARĪGAIS APRAKSTS. |
| 1.1. Divpadsmit (12) logu nomaiņa Brīvības ielā 15, Stendē.  1.2. Stikloto konstrukciju nomaiņu jāveic no plkst. 7.30-16.30 (pirmdiena – piektdiena).  1.3. Logu konstrukcijas maiņa jāveic no 2023.gada 23.oktobra līdz 27.oktobrim.  1.4. Apdares darbi – līdz līguma termiņa beigām. |

|  |
| --- |
| 2. Tehnoloģiskas prasības. |
| 1. Veicot stiklotas konstrukcijas nomaiņas, regulēšanas vai remonta darbus, jāpielieto tikai sertificētus materiālus atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un Latvijas būvnormatīviem. 2. Nepieciešamības gadījumā vadīties arī pēc sertificētu būvmateriālu ražotāju prasībām un instrukcijām.  3. Stiklotas konstrukcijas nostiprināšana (montāžas un demontāžas laikā) ailēs jāveic ar skrūvējamo dībeļu sistēmām.  4. Izmantot šādus materiālus kā logu stiprināšanas elementus nav pieļaujams: hermētiķi, līmi, montāžas putas vai celtniecības naglas.  5. Stiklotas konstrukcijas montāžu jāveic atbilstoši profilu sistēmas ražotāja montāžas instrukcijai.  6. Montāžas šuves no iekšpuses ir ar tvaika aizsardzības barjeru un no ārpuses ir ar siltumizolācijas slāņa aizsardzību no atmosfēras iedarbībai. |

|  |
| --- |
| 3. Prasības stiklotas konstrukcijas veiktspējas rādītāju izpildes līmenim. |
| 3.1. Siltumcaurlaidības koeficienta vērtība logiem U ≤1,0 W/m2 (saskaņā ar EN 14351).  3.2. Siltumcaurlaidības koeficienta vērtība stiklam ne mazākā par U ≤0,6 W/m2 (saskaņā ar EN 14351).  3.3. Siltumcaurlaidības koeficienta vērtība durvīm U ≤ 1,6 W/m2 (saskaņā ar EN 14351).  3.4. Vēja slodzes noturības klase logiem ne zemāka par B3 (saskaņā ar EN 12210, EN 12211).  3.5. Ūdens necaurlaidības klase (saskaņā ar NE 14351-1) ne zemāka par – 9A.  3.6. Akustiskās īpašības (saskaņā ar EN 14351-1 4.5. apakšpunktu) atbilstoši LBN 016 – 15 „Būvakustika”.  3.7. Gaisa caurlaidība (saskaņā ar EN 14351-1) ne zemāka kā 4. klase.  3.8. Gropēs uz ārpusi jābūt ūdens novadīšanas ceļiem (drenāžai), ko veido viegli tīrāma šķērsa grope. |

|  |
| --- |
| 4. Prasības stiklotas konstrukcijas veiktspējas rādītāju izpildes līmenim. |
| 4.1. Divu vai trīs stiklu konstrukcijas saskaņā ar pasūtītājas izstrādāta pieprasījuma specifikāciju.  4.2. Paketes pildījums ar argona gāzi > 90%.  4.3. Stikla paketes biezums saskaņā ar pasūtītājas izstrādāta pieprasījuma specifikāciju: 44mm.  4.4. Saskaņā ar pasūtītājas izstrādāta pieprasījuma specifikāciju ar vienu vai diviem zemas emisijas stikliem („energotaupīgie” stikli (90% argons + 10% gaiss)).  4.5. Ir jāizmanto *Termix* distancers vai ekvivalents. |

|  |
| --- |
| 5. Prasības PVC profilam. |
| 5.1. PVC profils ražots saskaņā ar standartu LVS EN 12608 vai attiecīgās ražotājvalsts ekvivalentu standartu.  5.2. Triecienizturība ‒ 2. klase.  5.3. 6 vai 7 kameru profils saskaņā ar pasūtītājas izstrādāta pieprasījuma specifikāciju.  5.4. Ekspluatēšanas klimatiskā zona ‒ “M” zona.  5.5. Profila tērauda armējuma biezums > 1,5 mm.  5.6. Logu vērtnēm jāizmanto paaugstinātas nestspējas furnitūra ar slodzes rezervi, kura ir aprīkota ar vērtņu aizvēršanas deformāciju korekcijas un svara balstierīcēm. |

|  |
| --- |
| 6. Prasības Furnitūrai. |
| 6.1. Baltā krāsā vai atbilstoši konkrētā objekta tehniskai specifikācijai.  6.2 Atgāžamā, atgāžamā/veramā vai verama, atbilstoši konkrēta objekta tehniskajai specifikācijai.  6.3. Furnitūrai jābūt regulējamai.  6.4. Nepareizā saslēguma nodrošinājums.  6.5. Furnitūras korozijas noturība ne mazāka kā 4. klase;  6.6. Furnitūrai ir jābūt uzstādītai atbilstoši furnitūras ražotāja instrukcijai.  6.7. Atkārtotas atvēršanas aizvēršanas izturība saskaņā ar LVS EN 12400:2003 vismaz 10000 reizes. |

|  |
| --- |
| 7. Prasības blīvejumam. |
| 7.1. Visos blīvējuma līmeņos jābūt maināmām, izgatavotām no mākslīgā kaučuka, kas ir noturīgs jebkuru laika apstākļu gadījumā un kam piemīt augsta spēja atgūt formu.  7.2. Visi blīvējuma stūra salaidumi nav sakausēti.  7.3. Stikla blīvējumam no iekšpuses jābūt iestrādātām stikla līstēm. |

|  |
| --- |
| 8. Prasības palodzēm. |
| 8.1. Iekšējās: laminēts MDF.  8.2 Arējās: skārds, ne mazāk ka 0,5 mm biezs, pārklājuma krāsa piemērota konkrēto logu krāsai (baltiem logiem ‒ krāsots cinkots skārds) un slīpums uz ārpusi nav mazāks par 5 grādiem. |

|  |
| --- |
| 9. Prasības montāžas darbiem. |
| 9.1. Montāžas darbus un aiļu apdare jāveic saskaņā ar LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” vai citiem normatīviem aktiem un būvnormatīviem:  9.1.1. Ailes apmešana, špaktelēšana, iestrādājot metāla stūra līsti, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana;  9.1.2. Mitrumizturīga ģipškartona lokšņu uzstādīšana ar nobeiguma profila un ģipškartona līmes/dībeļu palīdzību, špaktelēšana, iestrādājot metāla stūra listi, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana.  9.2. Arējas apdares veidi:  9.2.1. Ja sprauga starp stikloto konstrukciju un ārējo aili nav platāka par 7mm, ir pieļaujama tās hermetizācija ar ārdarbiem paredzēto hermētiķi (t. sk. ārdarbiem paredzēto silikonu);  9.2.2. Ja sprauga starp stikloto konstrukciju un ārējo aili ir platāka par 7mm, jāveic ārējas ailes apmešana ar ārdarbiem paredzēto apmetumu un krāsošanu. Krāsošanu veic divās kārtās ar ārdarbiem un minerāliem apmetumiem paredzēto krāsu, toni pieskaņojot ēkas esošai fasādes krāsai.  9.3. Montāžas šuves starp stikloto konstrukciju un aili optimālais platums ir 10-50 mm, kuru jāaizpilda ar montāžas putam vienā piegājienā.  9.4. Montējot stikla konstrukciju ir jālīmeņo. Vertikālās un horizontālās novirzes nedrīkst pārsniegt 1,5mm uz 1m un nedrīkst pārsniegt 3mm visā platumā vai augstumā.  9.5. Diagonāles var atšķirties:  9.5.1. ja diagonāles garums līdz 1m, ne vairāk kā par 2mm;  9.5.2. ja diagonāles garums no 1m līdz 2m, ne vairāk kā par 3mm;  9.5.3. ja diagonāles garums virs 2m, ne vairāk kā par 4mm. |

|  |
| --- |
| **10. Stikloto konstrukciju parametri.** |
| Pirms piedāvājuma iesniegšanas, obligāti ir jāveic darba izpildes objekta apsekošana, jāveic precīzi uzmērījumi, jāsaskaņo vērtnes vēršanās virzieni. Lai veiktu darba izpildes objekta apsekošanu zvanīt pasūtītāja kontaktpersonai Lailai Maļinovskai 29516967. |

|  |
| --- |
| 11. Prasības garantijai. |
| 11.1. Garantijas termiņš izpildītāja piegādātiem logiem nedrīkst būt mazāks par 36 (trīsdesmit seši) mēnešiem no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.  11.2. Garantijas termiņš izpildītāja veiktiem remontdarbiem jābūt 36 (trīsdesmit seši) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.  11.3. Garantijas laikā, nepieciešamības gadījumos pēc pasūtītāja pieprasījuma izpildītājam jāveic iebūvēto logu regulēšana un eļļošana 10 (desmit) darba dienu laikā no pieteikuma nosūtīšanas līgumā norādītai kontaktpersonai e-pasta veidā. |

*Tehnisko specifikāciju sagatavoja:*

*Stendes pamatskolas direktore Elīna Vītola*

*30.06.2023.*