**1. pielikums**

Cenu aptaujai “Rotaļu laukuma iekārtu piegāde un

uzstādīšana Lībagu sākumskolā”, identifikācijas Nr. TNPz 2023/84

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Rotaļu ierīce- Slidkalniņš**

Spēļu funkcijas:

* Slidkalniņš
* Alpīnisma siena
* Interaktīvie paneļi

Galvenie parametri:

* Izmērs (garums, platums, augstums cm) **180 x 70 x 220 (+/- 10 cm);**
* Maksimālais krišanas augstums **< 0,60 m;**
* Drošības zona **15 m2** ;
* Vecuma grupa **0-3 gadiem**

Materiāli:

* Pamatkonstrukcijas izgatavotas no augstspiedienā impregnēta, līmēta priedes koka brusām un lakojumu, kas saglabā redzamu koksnes dabīgo struktūru;
* Platformas grīda un alpīnisma siena izgatavotas no augstas kvalitātes HPL HEXA  (augstspiediena lamināts), kas pārklāts ar abrazīvu pretslīdes pārklājumu;
* Slidkalniņš izgatavots no pulēta nerūsējošā tērauda ar HDPE vai HPL sānu malām
* Nosedzošie paneļi un norobežojošie elementi, interaktīvie paneļi izgatavoti no trīs slāņu HDPE plastikāta vai HPL augstspiediena lamināta plāksnēm;

Piedāvājumam obligāti jāpievieno rotaļu kompleksa attēls.

**\***

\*Attēlam informatīvs raksturs

**Šūpoles**

Spēļu funkcijas:

* Šūpoļu sēdeklis- Ligzda- 1gb
* Taisns šūpoļu sēdeklis- 1gb

Galvenie parametri:

* Izmērs (garums, platums, augstums cm) **500 x 150x 230 (+/- 10cm);**
* Maksimālais krišanas augstums **< 1.3 m;**
* Vecuma grupa **3-6 gadiem**
* Šūpoļu sēdekļa Ligzda izmērs (platums, garums cm) **100 x100 (+/- 10cm),** regulējams augstums;
* Taisna šūpoļu sēdekļa izmērs (platums, garums cm) **20 x 45** (+/- **3cm**), regulējams augstums.

Materiāli:

* Pamatkonstrukcijas izgatavotas no tērauda;
* Tērauda elementi aizsargāti pret koroziju ar cinkošanu un pulverkrāsošanu;
* Savienotāji un veidgabali ir izturīgi pret laikapstākļiem un UV starojumu;
* Šūpoļu sēdekļu piederumi un savienotāji ir izturīgi pret laikapstākļiem, UV stariem un slodzi.

\*

\*Attēlam informatīvs raksturs