**2. pielikums**

“Drošas peldēšanas stendu izgatavošana un uzstādīšana”,

identifikācijas Nr. TNPz 2024/12

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Tehniskās prasības** | **Piedāvātais produkts, tā tehniskais apraksts\*** |
| **Līguma izpildes vieta** | Talsu novada Rojas pagasts, Kolkas pagasts, Mērsraga pagasts. | |
| **Līguma priekšmets** | Drošas peldēšanas stendu izgatavošana un uzstādīšana | |
| **Darba apraksts** | Izgatavot un uzstādīt 10 (desmit) informatīvus pludmales stendus (Rojas pagastā 6 stendi, Mērsraga pagastā 1 stends, Kolkas pagastā 3 stendi) par drošas uzvedības noteikumiem pludmalē un informāciju kā rīkoties ārkārtas situācijā. Stendu aprīkot ar glābšanas riņķi, lai nelaimes gadījuma brīdī to varētu pielietot. | |
| **Uzdevumi** | 1. Izgatavot un jūras piekrastē uzstādīt 10 (desmit) informatīvus stendus ūdens un saules iedarbību noturīgā izpildījumā; 2. Informatīvā stenda konstrukcijai ir jābūt noturīgai un stabilai pret vēju; 3. Plānotās konstrukcijas ārējie izmēri ne mazāk kā 1000x3210 mm. 4. Rāmja konstrukcija:    1. jāizgatavo no kvadrātveida caurules ar izmēriem ne mazāk kā 80x80x2 mm un ne mazāk kā 50x50x2 mm, tērauda marka vismaz S275.    2. tērauda konstrukcijām jābūt pulverkrāsotām (toni saskaņot ar Pasūtītāju), korozijas klase C3. 5. Stendam jāizveido stabveida betona pamati ne mazāki kā 300x300x800 mm, betona marka C30/37; 6. Informatīvā stenda specifikācija:    1. stenda platums ne mazāks kā 1000 mm;    2. stenda augstums ne mazāks kā 1780 mm;    3. stenda plāksnes biezums ne mazāks kā 15 mm;    4. stenda plāksnes izgatavošanā izmantot bērzu saplāksni vai ekvivalentu materiālu;    5. stendam paredzēt jumtiņu ne mazāku kā 575x1100 mm no bērza saplāksni vai ekvivalenta materiāla;    6. informācijai uz stenda ir jābūt instrukcijai par drošu uzvedību pludmalē un uz ūdens, kā arī informācijai kā rīkoties ārkārtas situācijā.    7. informācija gan rakstiski, gan ilustratīvi;    8. tekstam jābūt latviešu, krievu un angļu valodā. 7. Izpildītājam pirms stenda izgatavošanas un uzstādīšanas jāizstrādā stenda makets un novietojuma shēma, kas jāiesūta pasūtītājam elektroniski saskaņošanai. |  |
| **Darba izpildes termiņš** | 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža. |  |
| **Garantijas termiņš** | Garantijas termiņš stendam un vizuālajiem materiāliem ne mazāk kā 5 gadi no darba pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. |  |
| **Papildus nosacījumi** | 1. Līguma izpildē plānotos risinājumus saskaņot ar pasūtītāju, regulāri komunicēt ar pasūtītāju par līguma izpildes virzību. 2. Projektu līdzfinansē Latvijas vides aizsardzības fonds. | |

*\* Aprakstot piedāvātā produkta konkrētus tehniskos parametrus un pievienojot attēlu.*

*Tehnisko specifikāciju sagatavoja:*

*Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas*

*Projektu vadības daļas projektu koordinatore Žanete Grīnberga*

*25.03.2024.*

Apliecinām, ka Tehniskajā specifikācijā minētais mums ir saprotams un esam gatavi veikt pakalpojumu saskaņā ar minētajiem noteikumiem.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats:**  *(Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas)* |  |
| **Paraksts:** |  |
| **Datums:** |  |