1.pielikums

Cenu aptaujai “Talsu novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope, remonta

pakalpojumi, rezerves daļu un tehnisko šķidrumu piegāde” (atkārtots), identifikācijas Nr. TNPz 2022/106

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Prasības** | **Pretendenta piedāvājuma detalizēts apraksts.** |
| 1. **Pretendenta transportlīdzekļu servisa pakalpojumu sniegšanas vietā ir jānodrošina ne mazāk kā sekojošs pakalpojumu apjoms:** | | |
| **1.1.** | Pretendentam ir jāveic transportlīdzekļu tehnisko apkopi un remonta darbus, saskaņā ar automobiļa ražotāja prasībām; |  |
| **1.2.** | Pretendentam ir jāveic tehnisko apkopi un remonta darbus Cenu aptaujas 4. pielikumā norādītajiem transportlīdzekļiem, izņemot 1.3.punktā norādītajiem transportlīdzekļiem ar spēkā esošu ražotāja garantiju. |  |
| **1.3.** | Transportlīdzekļi uz kuriem attiecas ražotāja garantija, apkopes tiks veiktas dīlera servisos un pēc atsevišķa pieprasījuma no oficiālā pārstāvja. Var būt nepieciešamība veikt apkopes ar oficiālā pārstāvja piešķirto atļauju.  Kia Sportage ML6275, ML6276, ML6277;  Peugeot Rifter ML6271, ML6272, ML6273, ML6274; MR3758  Peugeot Expert MB4238;  Opel Insignia MG6738, MG6842  Opel Vivaro MG6739; LO8805  VW Caddy ML4416;  Dacia Duster MS3749; MA3849; MA3851; LG882; LG883; MS3749; LG879  Dacia Lodgy LT3239;  Fiat Fullback LJ9101;  Renault Trafic ML2038; MR9005;  Renault Master LU972;  Škoda Kodiaq CT9555;  Toyota Proace LT8908;  VW Tiguan FB3555;  Peugeot 2008 NE9798; NE3383; NF8296; NF8297; NF8299; NF8635; NF8636; NF8634.  Pretendents veic diagnostiku (atjauno apkopju intervālu paziņojumus pēc apkopes veikšanas), tehniskās apkopes un dilstošo detaļu maiņu, ievērojot šīs tabulas 1.3.1., 1.3.2. un 1.3.3. punktus. |  |
| **1.3.1.** | Pretendents apliecina, ka visi apkopes un remonta darbi tiks veikti, saskaņā ar automobiļa ražotāja un pilnvarotā importētāja noteiktajiem noteikumiem un standartiem. |  |
| **1.3.2.** | Pretendenta piedāvātās rezerves detaļām, kuras nav ražojusi automobiļa ražotāja rūpnīcā, jāuzrāda dokuments, kas apliecina šo rezerves daļu atbilstību konkrētajam transportlīdzeklim un atbilstību automobiļa ražotāja kvalitātes prasībām. |  |
| **1.3.3.** | Pretendentam ir jāsaglabā visi dokumenti (rēķini, veikto operāciju saraksts un citi dokumenti), kas apliecina darbu veikšanu, raksturo veikto darbu saturu un apstiprina to atbilstību prasībām.  Dokumentu glabāšana 5 gadi vai transportlīdzekļa ražotāja noteiktās garantijas beigas. |  |
| 1. **Pretendenta transportlīdzekļu servisa pakalpojumu sniegšanas vietā ir jābūt ne mazāk kā sekojošam servisa aprīkojumam, programmnodrošinājumam un personāla apmācībai:** | | |
| **2.1.** | Remontbedres vai remonta vietas, kas aprīkotas ar ne mazāk kā 2 (diviem) stacionāriem auto pacēlājiem, kur katra auto pacēlāja celtspēja ir ne mazāk kā 3 tonnas. Pretendenta rīcībā ir jābūt iekārtu pārbaudes protokoliem par veiktajām pārbaudēm saskaņā ar 2002.gada 9.decembra LR MK noteikumiem Nr.526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”; |  |
| **2.2.** | Remontam paredzēto specializēto instrumentu komplektiem un iekārtu aprīkojumam vieglo automobiļu tehniskās apkopes un remonta veikšanai; |  |
| **2.3.** | Riteņu ģeometrijas regulēšanas stendam, kalibrētam un apkoptam ievērojot stenda ražotāja apkopju grafiku; |  |
| **2.4.** | Bremžu sistēmas diagnostikas stendam, kalibrētam un apkoptam ievērojot stenda ražotāja apkopju grafiku; |  |
| **2.5.** | Lukturu gaismas kūļa virziena pārbaudes iekārtai, kalibrētai un apkoptai ievērojot iekārtas ražotāja apkopju grafiku; |  |
| **2.6.** | Kondicioniera diagnostikas un uzpildes iekārtai; |  |
| **2.7.** | Pretendenta rīcībā ir jābūt 2 (diviem) darbiniekiem, kas apmācīti vieglo automobiļu tehniskā stāvokļa diagnosticēšanā, tehnisko apkopju un remontu veikšanā. |  |
| 1. **Pretendentam jānodrošina pakalpojumi sekojošā sniegšanas kārtībā un termiņos:** | | |
| **3.1.** | Servisa darba laiks darba dienās vismaz 8 darba stundas; |  |
| **3.2.** | Pretendentam, pēc Pasūtītāja pieteikuma par nepieciešamo pakalpojumu veikšanu, ir jāsagatavo izmaksu tāme un tā jāiesniedz Pasūtītājam ne ilgāk kā 4 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža; |  |
| **3.3.** | Pretendents nodrošina pieņemt Pasūtītāja transportlīdzekli servisā ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja telefoniska vai rakstiska pieteikuma brīža par tehniskās apkopes un/vai remonta nepieciešamību; |  |
| **3.4.** | Pretendentam ir jānodrošina pieņemt Pasūtītāja automobili servisā ārpus kārtas, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja telefoniska pieteikuma brīža par steidzamu un neatliekamu remonta darbu veikšanu; |  |
| **3.5.** | Pretendents saskaņo ar Pasūtītāju servisa pakalpojumu darbus un to izmaksas pirms darbu uzsākšanas; |  |
| **3.6.** | Pretendentam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par automobiļa tehniskās apkopes vai remonta darbu laikā konstatētajām papildus darbu izmaksām, un tās jāsaskaņo ar Pasūtītāju pirms papildus darbu veikšanas; |  |
| **3.7.** | Darbu veikšanas pārtraukuma vai rezerves daļu piegādes laikā, Pretendents nodrošina Pasūtītāja automobiļa bezmaksas uzglabāšanu Pretendenta apsargātās servisa telpās, teritorijās vai apgaismotās norobežotās autostāvvietās; |  |
| **3.8.** | Pretendents nav tiesīgs pārvietot automobili ārpus servisa robežām pakalpojumu sniegšanas laikā, izņemot gadījumus, kad pārvietošana saskaņota ar Pasūtītāju; |  |
| **3.9.** | Tehniskās apkopes darbu izpildes termiņš 1 (vienas) līdz 3 (trīs) darba dienu laikā no darbu uzsākšanas brīža vai obligāta saskaņošana ar Pasūtītāju, ja termiņš pārsniedz 3 (trīs) darba dienas. |  |
| **3.10.** | Remonta darbus uzsāk ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienu laikā no transportlīdzekļa saņemšanas servisā un darbu saskaņošanas brīža. Rezerves daļu piegādes gadījumā, Pretendents saskaņo ar Pasūtītāju remonta darbu izpildes termiņus. |  |
| 1. **Garantijas nosacījumi pakalpojumiem un rezerves daļām:** | | |
| **4.1.** | Garantijas laiks veiktajiem darbiem ne mazāk kā 6 mēneši un garantijas laiks uzstādītajām rezerves daļām tiek noteikts atbilstoši katras rezerves daļas ražotāja noteiktajam garantijas termiņam, bet tas nevar būt mazāks kā 6 mēneši no attaisnojuma dokumenta abpusējas parakstīšanas brīža; |  |
| **4.2.** | Remontam vai tehniskās apkopes veikšanai izmantoto rezerves daļu cenām jāatbilst šādu detaļu vidējai mazumtirdzniecības cenai Latvijā. Pasūtītāja pilnvarotajai personai ir tiesības pieprasīt no izpildītāja visus dokumentus, kas saistīti ar rezerves daļu un materiālu iegādi. Pasūtītājs indikatīvi pārliecināsies par vidējo cenu atbilstību rezerves daļām pēc [www.trodo.lv](http://www.trodo.lv), [www.autodoc.lv](http://www.autodoc.lv), [www.autospares.lv](http://www.autospares.lv) gūtās informācijas; |  |
| **4.3.** | Darbam nepieciešamo normstundu aprēķina metodikai jābūt balstītai uz automobiļu izgatavotāja vai citu neatkarīgo normstundu katalogu noteiktajām laika normām; |  |
| **4.4.** | Pretendents, pēc Pasūtītāja pieteiktās pretenzijas, uzsāk trūkumu novēršanu ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no pretenzijas pieteikuma brīža. |  |
| **5.** | Pretendenta servisam jābūt spēkā vispārējai civiltiesiskai atbildībai. |  |
| **6.** | Līguma darbības laikā transportlīdzekļa vienību skaits var palielināties vai samazināties 15% apmērā no Excel tabulā iekļauto transporta vienību skaita. |  |
| **7.** | Pretendents nodrošina, ka Pasūtītājam būs iespēja nepieciešamības gadījumā iegādāties rezerves daļas un tehnisko šķidrumu. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Amats, vārds, uzvārds:** |  |
| **Paraksts un datums:** |  |