**2.pielikums**

Cenu aptauja “Elektrisko virtuves iekārtu – plīts, pannas un katla piegāde un uzstādīšana”,

identifikācijas Nr. TNPz 2021/103

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Elektriskā virtuves plīts** | **Tehniskie parametri** | **Pretendenta piedāvājums** |
| 1.1. | Ražotājs, modelis, gads | Jauna (ne vecāka par 2020. gada izlaidumu) |  |
| 1.2. | Skaits | 1 gab. |  |
| 1.3. | Atsevišķi regulējamu sildvirsmu skaits | Min 6 gab. |  |
| 1.4. | Sildvirsmas temperatūras regulēšanas režīmu skaits | Min 5 |  |
| 1.5. | Sildvirsmas izmērs | Katras atsevišķas sildvirsmas izmērs nav mazāks kā 300x300 mm |  |
| 1.6. | Sildvirsmas temperatūras indikācijas gaismas | Ir |  |
| 1.7. | Iespējamā temperatūras amplitūda | 50o – 500o C |  |
| 1.8. | Strāvas spriegums | 3 x 400 V |  |
| 1.9. | Jauda | Max 20 kW |  |
| 1.10. | Garantijas laiks | ≥24 mēneši pēc iekārtas piegādes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Elektriskā panna** | **Tehniskie parametri** | **Pretendenta piedāvājums** |
| 2.1. | Ražotājs, modelis, gads | Jauna (ne vecāka par 2020. gada izlaidumu) |  |
| 2.2. | Skaits | 1 gab. |  |
| 2.3. | Pannas tilpums | Ne mazāks kā 80 L |  |
| 2.4. | Pannas tilpne apgāžama škidrumu noliešanai | Ir |  |
| 2.5. | Sildelementi pa visu pannas apakšējo virsmu | Ir |  |
| 2.6. | Krāns ūdenim (ūdensvada pieslēgšanai) | Ir |  |
| 2.7. | Iespējamā temperatūras amplitūda | 50o – 300o C |  |
| 2.8. | Strāvas spriegums | 3 x 400 V |  |
| 2.9. | Jauda | Max 16 kW |  |
| 2.10. | Garantijas laiks | ≥24 mēneši pēc iekārtas piegādes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.** | **Elektriskais katls** | **Tehniskie parametri** | **Pretendenta piedāvājums** |
| 3.1. | Ražotājs, modelis, gads | Jauns (ne vecāka par 2021. gada izlaidumu) |  |
| 3.2. | Skaits | 1 gab. |  |
| 3.3. | Katla tilpums | Ne mazāks kā 150 L |  |
| 3.4. | Noslēdzams iztukšošanas krāns | Ir |  |
| 3.5. | Krāns ūdenim (ūdensvada pieslēgšanai) | Ir |  |
| 3.6. | Strāvas spriegums | 3 x 400 V |  |
| 3.7. | Jauda | Max 22 kW |  |
| 3.8. | Garantijas laiks | ≥24 mēneši pēc iekārtas piegādes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja paraksts / vārds, uzvārds, amats

**Piegādes vieta/ adrese** – *Pansionāts, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285;*

**Garantija** - *Piegādātājs uzņemas atbildību par piegādāto produktu un nodrošina vismaz 2 gadu (24 mēnešu) garantiju un defektu novēršanu 3 (trīs) darba dienu laikā no defekta pieteikšanas dienas.*