**2.pielikums**

Cenu aptauja “Mobilās iekārtas piegāde jahtu radīto sadzīves un sateču

(t.sk. naftas produktu saturošo) ūdeņu savākšanai”, identifikācijas Nr. TNPz 2021/100

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Mobilā iekārta jahtu radīto sadzīves un sateču (t.sk. naftas produktu saturošo) ūdeņu savākšanai** | | **Atbilstība** |
| 1.1. | Sadzīves un sateču (t.sk. naftas produktu saturošo) ūdeņu savākšanas iekārtai jābūt aprīkotai ar sekojošiem galvenajiem konstruktīvajiem elementiem: sūkni un uzkrāšanas tvertni, elektromezglu, elektrisko pievadkabeli, sakabi, gumijas riteņiem, lokanajām pievadcaurulēm ar uzgaļiem. | |  |
| 1.2. | Sūkņa un uzkrāšanas tvertnes savienojuma konstrukcijām jānodrošina sadzīves un sateču ūdeņu izsūknēšanu no jahtām un motorjahtām uz uzkrāšanas tvertni, kā arī to izsūknēšanai no uzkrāšanas tvertnes jebkurā citā tvertnē vai attīrīšanas iekārtā; | |  |
| 1.1. | Sadzīves un sateču ūdeņu savākšanas iekārtai jābūt aprīkotai ar sūkni, kas pārsūknē sadzīves un sateču (t.sk. naftu saturošus) ūdeņus, un tajā esošos piejaukumus; | |  |
| 1.4. | Sadzīves un sateču ūdeņu savākšanas iekārtai jābūt uz konstrukcijas, kas tā transportēšanai ir aprīkota ar gaisu piepumpējamiem gumijas riteņiem ar diametru 150 mm līdz 300 mm, kas atrodas uz divām asīm. | |  |
| 1.5. | Ražotājs, modelis, gads | Jauna (ne vecāka par 2019.gada izlaidumu) |  |
| 1.6. | Skaits | 1 gab. |  |
| 1.7. | Sūknis | Iesūkšanas jauda ≥4,0 m;  Pārsūknēšanas jauda 20 l – 30 l /minūtē |  |
| 1.8. | Uzkrāšanas tvertne | 50 l – 100 l |  |
| 1.9. | Lokana pievada – izvada caurule | Ø 11/2’’ (38 mm) – 2” (50,8 mm)  Garums – 5 m -10 m |  |
| 1.10. | Sūkņa piedziņa | Elektriskā 230 V |  |
| 1.11. | Sūkņa elektriskā pievadkabeļa garums | 10 m – 20 m |  |
| 1.12. | Elektromezgls | Drošības pakāpe pret cietu ķermeņu un putekļu iekļūšanu apvalkā un pret ūdens iekļūšanu apvalkā  (International Protection)  IP ≥ 44 |  |
| 1.13. | Ar gaisu piepumpējami gumijas riteņi | Ø 150 mm – 300 mm |  |
| 1.14. | Riteņu asis | 2 asis  Ass garums – 0,50 m – 1,00 m |  |
| 1.15. | Pasūtītāja darbinieku apmācība tehnikas ekspluatācijā pie iekārtas saņemšanas | Jānodrošina |  |
| 1.16. | Garantijas laiks | ≥24 mēneši pēc iekārtas piegādes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pretendenta pārstāvja paraksts / vārds, uzvārds, amats

**Piegādes vieta/ adrese** - *Rojas Ostas Pārvalde, Ostas iela 1,Roja, Talsu novads, LV-3264;*

**Garantija** - *Piegādātājs uzņemas atbildību par piegādāto produktu un nodrošina vismaz 2 gadu (24 mēnešu) garantiju un defektu novēršanu 5 (piecu) darba dienu laikā no defekta pieteikšanas dienas.*