**2.pielikums**

Cenu aptaujai “Eksperta piesaiste atklātā konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšana Talsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” iesniegto piedāvājumu izvērtēšanā”, identifikācijas Nr. TNPz 2024/4

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mērķis** | Eksperta piesaiste atklātā konkursā “Siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšana Talsu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, Nr. TNP 2023/54” (turpmāk - Atklāts konkurss), iesniegto piedāvājumu izvērtēšanā.  |
| **Apraksts**  | Talsu novada pašvaldības Iepirkumu komisija 2023. gada 16. oktobrī izsludināja Atklātu konkursu. Atklāts konkurss tiek realizēts Latvijas Vides investīciju fonda projekta Nr. EKII-7/16 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu novada pašvaldību publisko teritoriju apgaismoja infrastruktūrā” ietvaros.Atklāta konkursa līguma izpildes laikā ir paredzēts nomainīt esošos ielu apgaismojuma gaismekļus pret jaunās paaudzes LED gaismekļiem atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība”, kā arī jāveic LED gaismekļu barošanas bloka dimminga funkcijas programmēšana.Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam (2023. gada 18. decembra plkst. 10.00) tika saņemti 6 (sešu) pretendentu piedāvājumi.Atklātā konkursā kā piedāvājuma izvēles kritērijs tika noteikts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, salīdzinot katram piedāvājumam aprēķinātos punktus saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem un punktu piešķiršanas metodiku katrā kritērijā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kritēriji** | **Punkti (Maksimālais punktu skaits)** | **Punktu piešķiršanas kārtība** |
| **C – piedāvātā līgumcena** | **50** | Piedāvājums ar zemāko piedāvāto līgumcenu saņem 50 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaits tiek aprēķināts, izmantojot tabulā norādīto aprēķina formulu.C = Czem / Cpied x N Czem – viszemāk piedāvātā cena; Cpied – vērtējamā piedāvājuma cena; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība. |
| **J – Piedāvātā preču “Kopējā uzstādītā LED gaismekļu jauda, t. sk. zudumi kW”** | **30** | Piedāvājums, kurā “Kopējā uzstādītā LED gaismekļu jauda, t. sk. zudumi kW” ir viszemākā, saņem 30 punktus.J=Jzem/Jpied x NJzem – zemākā “Kopējā uzstādītā LED gaismekļu jauda, t. sk. zudumi kW”);Jpied – vērtējamā piedāvājuma “Kopējā uzstādītā LED gaismekļu jauda, t. sk. zudumi kW”;N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība. |
| **E – Piedāvāto preču efektivitātes kritērijs (Lm/W)** | **20** | Vidējo gaismekļa efektivitāti aprēķina kā aritmētisko vidējo: ((gaismekļa Lm/W x konkrētās ielas gaismekļu skaits) + (nākamā gaismekļa Lm/W x nākamās ielas gaismekļu skaits) + (...)) / 1164, kas ir kopējais gaismekļu skaits visās ielās. Iegūtie punkti tiek noapaļoti līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata.137 – 149 Lm/W = 0 punkti150 – 154 Lm/W = 5 punkti155 – 159 Lm/W = 10 punkti160 – 164 Lm/W = 15 punkti>165 Lm/W = 20 punkti |
| **Kopā (P):** | **100** |  |

 |
| **Informācija par Atklātu konkursu** | Informācija par Atklātā konkursu ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā: <https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/110005>  |
| **Darba uzdevumi** | 1. Izvērtēt Atklātā konkursā pretendentu iesniegtos piedāvājumus un sagatavot pretendentu iesniegto piedāvājumu detalizētu izvērtējumu atbilstoši Atklāta konkursa un normatīvo aktu prasībām.
2. Nepieciešamības gadījumā pēc Iepirkumu komisijas pieprasījuma piedalīties Iepirkumu komisijas sēdēs un atbildēt uz Iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem.
3. Izvērtēšanas gaitā konstatējot nepilnīgu vai neskaidru informāciju nekavējoties informēt iepirkumu komisiju.
4. Iesniegt apliecinājumu, ka eksperts ir neatkarīgs un nav saistīts ar pretendentiem, tā piesaistītajiem speciālistiem un apakšuzņēmējiem, kuri iesnieguši piedāvājumu Atklātā konkursā.
 |
| **Līguma izpildes termiņš** | 3 (trīs) nedēļu no līguma noslēgšanas dienas |

|  |  |
| --- | --- |
| **Amats, vārds, uzvārds***(pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas)* |  |
| **Paraksts** |  |