Pielikums Nr. 1

CENU APTAUJA NR. TNPz 2020/102

“Talsu novada Vandzenes pagasta autoceļu

uzturēšanas darbi 2020./2021.gada ziemas sezonā”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Ceļa klātne jāattīra no sniega, ja svaiga sniega biezums uz autoceļa brauktuvēm, pa kurām kursē sabiedriskais transports, notiek intensīva visu veida transporta kustība, mainīgos laika apstākļos sasniedz 5 cm.
2. Pārējos ceļos – ceļa klātne jāattīra no sniega, ja svaiga sniega biezums uz autoceļa mainīgos laika apstākļos sasniedz 10 cm.
3. Palikusī irdenā sniega kārta nedrīkst būt biezāka par 2 cm.
4. Ceļu tīrīšanas secība noris saskaņā ar Tehniskajai specifikācijai klāt pievienoto informāciju ar ceļu sarakstu. Krasi mainīgos un ārkārtas apstākļos Pasūtītājs var noteikt citu ceļu tīrīšanas prioritātes kārtību.
5. Attīrot ceļus no sniega, nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi, pievadceļi, nobrauktuves).
6. Izpildītājam jānodrošina, ka asfaltētie ceļi netiks tīrīti ar kāpurķēžu traktortehniku, izņemot ārkārtas gadījumos, Izpildītājam un Pasūtītājam par to savstarpēji vienojoties.
7. Brauktuves attīrīšanu no sniega prioritāriem ceļiem (pēc pasūtītāja sniegtās informācijas) veikt līdz plkst. 08:00 vai uzsākt tīrīšanu ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja telefoniska pieprasījuma saņemšanas.
8. Izpildītājam jānodrošina darba kvalitāte atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.