**2.pielikums**

iepirkuma “Valdemārpils vidusskolas sporta

zāles grīdas virskārtas atjaunošana”,

ID Nr. **TNPz 2020/78**

**TEHNSIKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Valdemārpils vidusskolas sporta zāles grīdas virskārtas atjaunošana”,**

**Tehniskā specifikācija**

**1. Pakalpojumu mērķis un vēlamais rezultāts:** Valdemārpils vidusskolas sporta zāles grīdas virskārtas un laukumu līniju (basketbola, volejbola, un tenisa laukuma) atjaunošana Skolas ielā 3, Valdemārpilī, Talsu novadā.

1. **Darba uzdevums.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.**  |
| 1 | Koka grīdas pamatnes slīpēšana, vecās lakas kārtas un marķējuma noslīpēšana | m2 | 651.00 |
| 2 | Grīdas gruntēšana | m2 | 651.00 |
| 3 | Laukuma līniju jauna marķējuma izveide, basketbola, volejbola, tenisa laukumiem  | kts. | 3 |
| 4 | Koka grīdas seguma lakošana 3 (trīs) reizes ar īpašu nodilumizturīgu laku LT Export, pretslīdes atbilst Din 18032  | m2 | 651.00 |
| 5 | Koka grīdas pulēšana starp lakas kārtām | m2 | 651.00 |
| 6. | Soda laukuma, centra apļa tonēšana | kts. | 1 |
| 7. | Logo izveide laukuma centrā | gab. | 1 |

**2.** **Pakalpojumam izvirzītās prasības, tai skaitā veselības drošības, vides, u.c. prasības, kā arī piemērojamie kvalitātes standarti:**

1. Laka atbilst ES CE standartu prasībām.
2. Pretendents reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.
3. Pieredze līdzīgu darbu veikšanā, apliecinājums par pēdējo 3 gadu veiktajiem darbiem sporta zāļu grīdu atjaunošanā.
4. Par pretendenta finanšu piedāvājumā ar nodomu vai neuzmanības dēļ pieļautajām kļūdām darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.
5. Lakas ikdienas kopšanai instrukcija latviešu valodā.
6. Pretendents finanšu piedāvājumā paredz visu tehniskajā specifikācijā minēto dabu veikšanu, nebojājot grīdas tehnisko kvalitāti.
7. Pretendents darbu veikšanai nodrošina kvalificētu personālu.
8. Grīdas slīpmašīna aprīkota ar putekļu savākšanas sistēmu.
9. Darbu izpildes termiņš **2020. gada 23. oktobris.**
10. Minimālais veikto darbu garantijas laiks - **2 gadi.**

**3.Darba izpildes nosacījumi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu veids** |
| 1 | Grīdas slīpēšana ar HUMMEL tipa (lentveida) slīpmašīnu (vai ekvivalentu) vecās lakas, krāsu noņemšanai, grīdas virskārtas izlīdzināšanai (izmantojamās slīplentas ar grauda raupjumu 40, 60, 80) |
| 2 | Sagatavotās noslīpētās grīdas virskārtas uzpulēšana ar G43 tipa grīdas pulējamo mašīnu vai ekvivalentu (izmantojamie pulēšanas sieti ar grauda raupjumu 100, 120) |
| 3 | Grīdas lakošana - 1. kārta. Laka LT EXPORT EXTRA g, neslīdoša, nodilumizturīga laka sporta grīdai, DIN 18032 standarts vai ekvivalenta |
| 4 | Nolakotās grīdas starppulēšana ar G43 tipa grīdas pulējamo mašīnu vai ekvivalentu (izmantojami pulējamie sieti ar grauda raupjumu 120) |
| 5 | Grīdas lakošana - 2. kārta. Laka LT EXPORT EXTRA, neslīdoša, nodilumizturīga laka sporta grīdai, DIN 18032 standarts vai ekvivalenta |
| 6 | Nolakotās grīdas starppulēšana ar G43 tipa grīdas pulējamo mašīnu vai ekvivalentu (izmantojamie pulējamie sieti ar grauda raupjumu 120) |
| 7 | Sporta zāles laukumu līniju un centra marķēšana un krāsošana ar nodilumizturīgu krāsu, kas ir paredzēta sporta laukumu līniju marķēšanai (atbilstības deklarācija) savietojama ar laku LT EXPORT EXTRA. Sporta zāles laukumu līnijas (atbilstoši starptautisko federāciju standartiem), izvietojumu un krāsas toņus saskaņot ar Pasūtītāju.  |
| 9 | Grīdas lakošana - 3. kārta. Laka LT EXPORT EXTRA, neslīdoša, nodilumizturīga laka sporta grīdai, DIN 18032 standarts vai ekvivalenta. |
| 10 | Logo (baltā laukā stilizēts Valdemārpils vidusskolas siluets un uzraksts Valdemārpils vidusskola (logo skat. pielikumā)) krāsojumu atjaunot un izveidot ar nodilumizturīgu krāsu. |

 **Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar darbu veikšanu saistītās izmaksas.**

Pielikums

**Valdemārpils vidusskolas logo**

****