**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Profesionālā veļas žāvētāja piegāde un uzstādīšana Talsu novada pašvaldības iestādē pansionāts "Lauciene"**

1. Pretendentam jānodrošina vienas veļas žāvēšanas iekārtas (profesionālās) piegāde un uzstādīšana.
2. Veļas žāvētājam jāatbilst šādām prasībām:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.  p.k. | Nosaukums, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātās iekārtas  parametru atbilstība | Atsauce ar atzīmi ražotāja informatīvajā materiālā, norādīt lpp. |
| 1.1. | Ražotājs, ražotājvalsts, modeļa nosaukums |  |  |
| 1.2. | Sausas veļas ietilpība: 20,00 - 25,0 kg |  |  |
| 1.3. | Cilindra tilpums: virs 400 l |  |  |
| 1.4. | Elektriskā sildīšana: ne vairāk kā 40 kW |  |  |
| 1.5. | Mikroprocesors: vienkārši  programmējams |  |  |
| 1.6. | Cilindra reversa darbība |  |  |
| 1.7. | Strāvas pievienojums: 400/3+N/50Hz |  |  |
| 1.8. | Cilindra motora jauda: vismaz 0,24 kW |  |  |
| 1.9. | Ventilatora motora jauda – ne vairāk 0,60 kW |  |  |
| 1.10 | Gaisa apmaiņa: vismaz 900 l/min |  |  |
| 1.11. | Izmēri: līdz 2000 x 980 x 1400 mm (augstums x platums x dziļums) |  |  |

1. Iekārta nedrīkst būt lietota vai atradusies demonstrācijā.

4. Cenā ietilpst iekārtas piegāde, uzstādīšana, pasūtītāja darbinieku apmācība un garantijas apkalpošana.

5. Garantijas laiks – ne mazāks kā 24 mēneši. Garantijas apkalpošanos ietvaros pretendentam jānodrošina:

* 1. iekārtas bezmaksas remonts, ja tāds nepieciešams tās darbības atjaunošanai, izņemot gadījumus, ja bojājumi radušies trešās personas vai ārēju apstākļu iespaidā;
  2. garantijas laikā konstatētos defektus pretendents novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad pretendents no pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto defektu.