**2.pielikums**

iepirkuma “Sporta zāles grīdas virskārtas atjaunošana

 Sabiles sporta centrā””,

ID Nr. **TNPz 2020/46**

**TEHNSIKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Sporta zāles grīdas virskārtas atjaunošana Sabiles sporta centrā**

**Tehniskā specifikācija**

**1. Pakalpojumu mērķis un vēlamais rezultāts:** Sporta centra zāles grīdas virskārtas un laukumu līniju (basketbola, volejbola, futbola un tenisa laukuma) atjaunošana Ventspils ielā 17B, Sabilē, Talsu novadā.

1. **Darba uzdevums.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.**  |
| 1 | Koka grīdas pamatnes slīpēšana, vecās lakas kārtas un marķējuma noslīpēšana | m2 | 1073,00 |
| 2 | Grīdas gruntēšana | m2 | 1073,00 |
| 3 | Laukuma līniju jauna marķējuma izveide, basketbola, volejbola, tenisa laukumiem  | kts. | 6 |
| 4 | Koka grīdas seguma lakošana 3 (trīs) reizes ar īpašu nodilumizturīgu laku LT Export, pretslīdes atbilst Din 18032  | m2 | 1073,00 |
| 5 | Koka grīdas pulēšana starp lakas kārtām | m2 | 1073,00 |
| 6. | Drošības zonas, soda laukuma tonēšana | kts. | 1 |
| 7. | Logo atjaunošana laukuma centrā | gab. | 1 |

**2.** **Pakalpojumam izvirzītās prasības, tai skaitā veselības drošības, vides, u.c. prasības, kā arī piemērojamie kvalitātes standarti:**

1. Laka atbilst ES CE standartu prasībām.
2. Pretendents reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.
3. Pieredze līdzīgu darbu veikšanā, apliecinājums par pēdējo 3 gadu veiktajiem darbiem sporta zāļu grīdu atjaunošanā.
4. Par pretendenta finanšu piedāvājumā ar nodomu vai neuzmanības dēļ pieļautajām kļūdām darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.
5. Lakas ikdienas kopšanai instrukcija latviešu valodā.
6. Pretendents finanšu piedāvājumā paredz visu tehniskajā specifikācijā minēto dabu veikšanu, nebojājot grīdas tehnisko kvalitāti.
7. Pretendents darbu veikšanai nodrošina kvalificētu personālu.
8. Grīdas slīpmašīna aprīkota ar putekļu savākšanas sistēmu.
9. Darbu izpildes termiņš **2020. gada 15. augusts.**
10. Minimālais veikto darbu garantijas laiks - **2 gadi.**

**3.Darba izpildes nosacījumi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu veids** |
| 1 | Grīdas slīpēšana ar HUMMEL tipa (lentveida) slīpmašīnu (vai ekvivalentu) vecās lakas, krāsu noņemšanai, grīdas virskārtas izlīdzināšanai (izmantojamās slīplentas ar grauda raupjumu 40, 60, 80) |
| 2 | Sagatavotās noslīpētās grīdas virskārtas uzpulēšana ar G43 tipa grīdas pulējamo mašīnu vai ekvivalentu (izmantojamie pulēšanas sieti ar grauda raupjumu 100, 120) |
| 3 | Grīdas lakošana - 1. kārta. Laka LT EXPORT EXTRA g, neslīdoša, nodilumizturīga laka sporta grīdai, DIN 18032 standarts vai ekvivalenta |
| 4 | Nolakotās grīdas starppulēšana ar G43 tipa grīdas pulējamo mašīnu vai ekvivalentu (izmantojami pulējamie sieti ar grauda raupjumu 120) |
| 5 | Grīdas lakošana - 2. kārta. Laka LT EXPORT EXTRA, neslīdoša, nodilumizturīga laka sporta grīdai, DIN 18032 standarts vai ekvivalenta |
| 6 | Nolakotās grīdas starppulēšana ar G43 tipa grīdas pulējamo mašīnu vai ekvivalentu (izmantojamie pulējamie sieti ar grauda raupjumu 120) |
| 7 | Sporta zāļu laukumu līniju un centra marķēšana un krāsošana ar nodilumizturīgu krāsu, kas ir paredzēta sporta laukumu līniju marķēšanai (atbilstības deklarācija) savietojama ar laku LT EXPORT EXTRA. Sporta zāļu laukumu līnijas, atbilstoši starptautisko federāciju standartiem, krāsas toņus saskaņot ar Pasūtītāju (grafiskos attēlus skat. pielikumos).  |
| 9 | Grīdas lakošana - 3. kārta. Laka LT EXPORT EXTRA, neslīdoša, nodilumizturīga laka sporta grīdai, DIN 18032 standarts vai ekvivalenta. |
| 10 | Logo (zelta laukā vīnogu ķekars dabiskā krāsā ar 2 zaļām lapām) krāsojumu atjaunot ar nodilumizturīgu krāsu. |

 **Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas ar darbu veikšanu saistītās izmaksas.**