Pasūtītājs: Talsu novada pašvaldība

Darbu apjomi

Iekštelpu atjaunošanas darbi

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Ambulances telpu vienkāršota atjaunošana

Būves nosaukums: Laucienes ambulance

Objekta adrese: ‘’Ambulance’’, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba un izdevumu nosaukums pielietotie materiāli, to daudzums | Vienība | Daudz. |
| **I** | **Ārsta kabinets** |   |   |
| 1 | **Demontāžas darbi** |   |   |
| 2 | Esošā grīdas seguma un kājlīstu demontāža | m2 | 19,30 |
| 3 | Grīdas pamatnes demontāža | m2 | 19,30 |
| 4 | Iekšdurvju demontāža, ailes paplašināšana | gb | 2,00 |
| 6 | Griestu attīrīšana | m2 | 19,30 |
| 7 | Sienas attīrīšana no tapetēm un krāsojuma | m2 | 53,76 |
| 8 | Kastes demontāža ap radiatoriem | gb | 2,00 |
| 9 | Žalūziju noņemšana/atlikšana | gb | 2,00 |
| 10 | Mitruma nosūcēja noma | dienas | 3,00 |
| 11 | Būvgružu konteinera noma | m3 | 3,86 |
| 12 | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 3,86 |
| 13 | **Grīda** |   |   |
| 14 | Smilts izlīdzinošā slāņa ieklāšana 5-10cm, blietēšana | m2 | 19,30 |
| 15 | smilts | m3 | 1,93 |
| 16 | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 19,30 |
| 17 | hidroizolācijas plēve | m2 | 24,13 |
| 18 | Siltumizolācijas ieklāšana 50mm, 2 kārtās | m2 | 19,30 |
| 19 | Eps-150 (FS25) Putuplasts, b=50mm vai ekvivalents | m2 | 42,46 |
| 20 | Grīdas betonēšana 6cm | m2 | 19,30 |
| 21 | betons ar fibrām | m3 | 1,93 |
| 22 | Apakšklāja ieklāšana | m2 | 19,30 |
| 23 | Isoplaat grīdas plāksnes - 850x590x7mm vai ekvivalents | m2 | 21,23 |
| 24 | Lamināta ieklāšana | m2 | 19,30 |
| 25 | Lamināts, klase 33, biezums 10mm | m2 | 21,23 |
| 26 | Sliekšņa montāža | gb | 3,00 |
| 27 | metāla slieksnis | gb | 3,00 |
| 28 | stiprinājumi | kompl. | 3,00 |
| 29 | Kājlīstes montāža | m | 17,92 |
| 30 | PVC kājlīstes  | m | 18,82 |
| 31 | stiprinājumi | m | 17,92 |
| 32 | **Sienas** |   |   |
| 33 | Virsmas nostiprināšana gruntējot | m2 | 53,76 |
| 34 | dziļumgrunts  | litri | 10,75 |
| 38 | Mūra sienas sagatave | m2 | 53,76 |
| 39 | pamatkārta špaktele Kestonit LH vai ekvivalents | kg | 182,78 |
| 40 | slīpripas d225 P120 | paka | 1,08 |
| 41 | dziļumgrunts  | litri | 10,75 |
| 42 | Tapešu līmēšana | m2 | 53,76 |
| 43 | krāsojamās stiklšķiedras tapetes | m2 | 60,21 |
| 44 | gatavā tapešu līme | litri | 18,82 |
| 45 | Sienu krāsošana 2x | m2 | 53,76 |
| 46 | krāsa iekštelpām | litri | 18,28 |
| 47 | tonēšana | litri | 18,28 |
| 48 | **Ailes** |   |   |
| 54 | Ailes sagatave | m2 | 3,10 |
| 55 | smalkā špaktele Atlas Rapid vai ekvivalents | kg | 9,30 |
| 56 | slīpripas d225 P120 | paka | 0,06 |
| 57 | dziļumgrunts  | litri | 0,62 |
| 58 | akrila hermētiķis | gb | 8 |
| 59 | stūra šina reģipsim | m | 24,35 |
| 63 | Ailes krāsošana 2x | m2 | 3,10 |
| 64 | dziļumgrunts  | litri | 0,62 |
| 65 | Sadolin Bindo 20, balta vai ekvivalents | litri | 1,05 |
| 66 | **Durvis** |   |   |
| 67 | Durvju montāža | gb | 2,00 |
| 68 | koka iekšdurvis 2060(h)x970mm, krāsotas | gb | 2,00 |
| 69 | stiprinājumi  | kompl. | 2,00 |
| 70 | **Griesti** |   |   |
| 71 | Griestu sagatave, slīpēšana | m2 | 19,30 |
| 72 | pamatkārta špaktele Kestonit LH vai ekvivalents | kg | 46,32 |
| 73 | smalkā špaktele Atlas Rapid vai ekvivalents | kg | 23,16 |
| 74 | slīpripas d225 P120 | paka | 0,19 |
| 75 | dziļumgrunts  | litri | 3,86 |
| 76 | Griestu krāsošana 2x | m2 | 19,30 |
| 77 | krāsa iekštelpām | litri | 6,56 |
| 78 | tonēšana | litri | 6,56 |
| **II** | **Reģistratūras telpa** |   |   |
| 1 | **Demontāžas darbi** |   |   |
| 2 | Esošā grīdas seguma un kājlīstu demontāža | m2 | 9,60 |
| 3 | Grīdas pamatnes demontāža | m2 | 9,60 |
| 4 | Iekšdurvju demontāža, ailes paplašināšana | gb | 2,00 |
| 6 | Griestu attīrīšana | m2 | 9,60 |
| 7 | Sienas attīrīšana no tapetēm un krāsojuma | m2 | 37,56 |
| 8 | Kastes demontāža ap radiatoriem | gb | 1,00 |
| 9 | Žalūziju noņemšana/atlikšana | gb | 1,00 |
| 10 | Mitruma nosūcēja noma | dienas | 2,00 |
| 11 | Būvgružu konteinera noma | m3 | 1,92 |
| 12 | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 1,92 |
| 13 | **Grīda** |   |   |
| 14 | Smilts izlīdzinošā slāņa ieklāšana 5-10cm, blietēšana | m2 | 9,60 |
| 15 | smilts | m3 | 0,96 |
| 16 | Hidroizolācijas ieklāšana | m2 | 9,60 |
| 17 | hidroizolācijas plēve | m2 | 12,00 |
| 18 | Siltumizolācijas ieklāšana 50mm, 2 kārtās | m2 | 9,60 |
| 19 | Eps-150 (FS25) Putuplasts, b=50mm vai ekvivalents | m2 | 21,12 |
| 20 | Grīdas betonēšana 6cm | m2 | 9,60 |
| 21 | betons ar fibrām | m3 | 0,96 |
| 22 | Apakšklāja ieklāšana | m2 | 9,60 |
| 23 | Isoplaat grīdas plāksnes - 850x590x7mm vai ekvivalents | m2 | 10,56 |
| 24 | Lamināta ieklāšana | m2 | 9,60 |
| 25 | Lamināts, klase 33, biezums 10mm | m2 | 10,56 |
| 26 | Sliekšņa montāža | gb | 3,00 |
| 27 | metāla slieksnis | gb | 3,00 |
| 28 | stiprinājumi | kompl. | 3,00 |
| 29 | Kājlīstes montāža | m | 12,52 |
| 30 | PVC kājlīstes  | m | 13,15 |
| 31 | stiprinājumi | m | 12,52 |
| 32 | **Sienas** |   |   |
| 33 | Virsmas nostiprināšana gruntējot | m2 | 37,56 |
| 34 | dziļumgrunts  | litri | 7,51 |
| 38 | Mūra sienas sagatave | m2 | 37,56 |
| 39 | pamatkārta špaktele Kestonit LH vai ekvivalents | kg | 127,70 |
| 40 | slīpripas d225 P120 | paka | 0,75 |
| 41 | dziļumgrunts  | litri | 7,51 |
| 42 | Tapešu līmēšana | m2 | 37,56 |
| 43 | krāsojamās stiklšķiedras tapetes | m2 | 42,07 |
| 44 | gatavā tapešu līme | litri | 13,15 |
| 45 | Sienu krāsošana 2x | m2 | 37,56 |
| 46 | krāsa iekštelpām | litri | 12,77 |
| 47 | tonēšana | litri | 12,77 |
| 48 | **Ailes** |   |   |
| 54 | Ailes sagatave | m2 | 1,55 |
| 55 | smalkā špaktele Atlas Rapid  | kg | 4,65 |
| 56 | slīpripas d225 P120 | paka | 0,03 |
| 57 | dziļumgrunts  | litri | 0,31 |
| 58 | akrila hermētiķis | gb | 8 |
| 59 | stūra šina reģipsim | m | 24,35 |
| 63 | Ailes krāsošana 2x | m2 | 1,55 |
| 64 | dziļumgrunts  | litri | 0,31 |
| 65 | Sadolin Bindo 20, balta | litri | 0,53 |
| 66 | **Durvis** |   |   |
| 67 | Durvju montāža | gb | 1,00 |
| 68 | koka iekšdurvis 2060(h)x970mm, krāsotas | gb | 1,00 |
| 69 | stiprinājumi  | kompl. | 1,00 |
| 70 | **Griesti** |   |   |
| 71 | Griestu sagatave, slīpēšana | m2 | 9,60 |
| 72 | pamatkārta špaktele Kestonit LH vai ekvivalents | kg | 23,04 |
| 73 | smalkā špaktele Atlas Rapid vai ekvivalents | kg | 11,52 |
| 74 | slīpripas d225 P120 | paka | 0,10 |
| 75 | dziļumgrunts  | litri | 1,92 |
| 76 | Griestu krāsošana 2x | m2 | 9,60 |
| 77 | krāsa iekštelpām | litri | 3,26 |
| 78 | tonēšana | litri | 3,26 |
| **III** | **Uzgaidāmā telpa un vējtveris** |   |   |
| 1 | **Demontāžas darbi** |   |   |
| 6 | Griestu attīrīšana | m2 | 14,90 |
| 7 | Sienas attīrīšana no tapetēm un krāsojuma | m2 | 70,38 |
| 8 | Gaimekļu noņemšana | gb | 3,00 |
| 9 | Žalūziju noņemšana/atlikšana | gb | 1,00 |
| 10 | Mitruma nosūcēja noma | dienas | 2,00 |
| 11 | Būvgružu konteinera noma | m3 | 1,00 |
| 12 | Būvgružu savākšana, utilizācija | m3 | 1,00 |
| 32 | **Sienas** |   |   |
| 33 | Virsmas nostiprināšana gruntējot | m2 | 70,38 |
| 34 | dziļumgrunts  | litri | 14,08 |
| 45 | Sienu krāsošana 2x | m2 | 70,38 |
| 46 | krāsa iekštelpām | litri | 23,93 |
| 47 | tonēšana | litri | 23,93 |
| 70 | **Griesti** |   |   |
| 71 | Griestu sagatave, slīpēšana | m2 | 14,90 |
| 72 | pamatkārta špaktele Kestonit LH vai ekvivalents | kg | 35,76 |
| 73 | smalkā špaktele Atlas Rapid vai ekvivalents | kg | 17,88 |
| 74 | slīpripas d225 P120 | paka | 0,15 |
| 75 | dziļumgrunts  | litri | 2,98 |
| 76 | Griestu krāsošana 2x | m2 | 14,90 |
| 77 | krāsa iekštelpām | litri | 5,07 |
| 78 | tonēšana | litri | 5,07 |
| 81 | **Elektroinstalācija** |   |   |
| 84 | Kabeļa NYM 3\*1.5mm2 montāža | m | 43,00 |
| 89 | LED apgaismojuma panelis | gb | 3,00 |
| 90 | Apgaismojuma slēdzis | gb | 1,00 |