3. pielikums

Lībagu sākumskolas metodiskā kabineta remonts “Lībagu sākumskola”,

Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads, Identifikācijas Nr. TNPz 2020/20

**Darbu apjomi**

**Metodiskā kabineta remonts**

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Metodiskā kabineta remonts;

Būves nosaukums: Lībagu sākumskola;

Objekta adrese: “Lībagu sākumskola”, Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba un izdevumu nosaukums pielietotie materiāli, to daudzums | Vienība | Daudz. |
|  | **Metodiskā kabineta remonts** |  |  |
| 1 | Durvju demontāža | gb | 5 |
| 2 | Flīžu apšuvuma demontāža no sienām | m2 | 30,40 |
| 3 | Flīžu demontāža no grīdām | m2 | 24,27 |
| 4 | Ķieģeļu starpsienas demontāža | m2 | 40,14 |
| 5 | Elektro instilācijas demontāža | kompl | 1 |
| 6 | Santehnikas demontāža | kompl | 2 |
| 7 | Grīdas izlīdzināšana ar betonu | m2 | 24,27 |
| 8 | Grīdas grutešana ,pašizlidzinošas masas ieklāšana | m2 | 24,27 |
| 9 | Grīdas slīpēšana ,špaktelēšana | m2 | 24,27 |
| 10 | Linolejuma grīdas ierīkošana,kailītes | m2 | 24,27 |
| 11 | Sienu apšūšana ar reģipša loksnēm uz metāla karkasa | m2 | 41,75 |
| 12 | Durvju aiļu aizmūrēšana ,apmetums | m2 | 6,72 |
| 13 | Sienu flīzēšana | m2 | 11,80 |
| 14 | Sienu špaktelēšana,slīpēšana,gruntēšana 2x | m2 | 70,50 |
| 15 | Sienu krāsošana 2x | m2 | 70,50 |
| 16 | Durvju montāža | gb | 1 |
| 17 | Logu palodžu montāža | m | 2,60 |
| 18 | Piekārto griestu izbūve | m2 | 22,90 |
| 19 | Sienas skapja izbūve ar bīdāmām durvīm | kompl | 1 |
| 20 | Būvgružu utilizācija | m3 | 8,0 |
|  | **Apkure un santehnika** |  |  |
| 21 | Keramikas izlietne ar sifonu montāža | gb | 2 |
| 22 | Izlietnes jaucējkrāna motāža | kompl | 2 |
| 23 | Pieslēgums apkurei | kompl | 1 |
| 24 | Apkures radiātoru,termoregulātora,termogalvas mont. | gb | 2 |
| 25 | Kapara cauruļu montāža 18mm diametrs | m | 10,60 |
| 26 | Kapara veidgabalu montāža | kompl | 1 |
| 27 | Venrīļu moatāža | gb | 6 |
| 28 | Ūdesvada cauruļu montāža 16mm diametrs | m | 12,00 |
| 29 | Veidgabalu montāža udensvadam | kompl | 1 |
| 30 | Kanilizācijas cauruļu montāža 50 mm diametrs | gb | 6 |
| 31 | Veidgabalu diametrā 50 mm montāža | gb | 15 |
| 32 | Izolācijas montāža | m | 10,00 |
| 33 | Stiprinājumu montāža | kompl | 1 |
|  | **Elektroinstalācija** |  |  |
| 34 | Kabelis 3x1.5 montāža | m | 50,00 |
| 35 | Kabalis 3x2.5 montāža | m | 70,00 |
| 36 | Kontaktligzdu montāža | gb | 12 |
| 37 | Slēdžu montāža | gb | 2 |
| 38 | Gaimekļu montāža (LED) | gb | 6 |
| 39 | Interneta rozetes montāža | gb | 2 |
| 40 | Nopl. Strāvas aut. Slēdzi BIO/0.03 | gb | 1 |
| 41 | Nop. Strāvas aut. Slēdzis B16/0.03 | gb | 1 |