Pasūtītājs: Talsu novada pašvaldība Īves pagasta pārvalde

Darbu apjomi

Gaiteņu remonts

(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Gaiteņu remonts

Būves nosaukums: Tiņģeres pils

Objekta adrese: ‘’Pils’’, Tiņģere, Īves pagasts, Talsu novads

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba un izdevumu nosaukums pielietotie materiāli, to daudzums | Vienība | Daudz. |
| 1 | **Demontāžas darbi** |  |  |
| 1 | Durvju demontāža | kpl | 5.00 |
| 2 | Starpsienu demontāža | m2 | 9.00 |
| 3 | Ventilācijas cauruļu demontāža | t/m | 1.50 |
| 4 | Grīdas dēļu demontāža | m2 | 48.40 |
| 5 | Griestu un sienas attīrīšana no krīta | m2 | 139.63 |
| 6 | Grīdlīstu demontāža | t/m | 60.80 |
|  | **Griesti** |  |  |
| 1 | Griestu gruntēšana ar dziļumgrunti | m2 | 48.40 |
| 2 | Griestu špaktelēšana un sagatavošana krāsošanai | m2 | 48.40 |
| 3 | Griestu krāsošana 2x (krāsa iekštelpām Nr.3) | m2 | 48.40 |
|  | **Sienas** |  |  |
| 1 | Sienas gruntēšana ar dziļumgrunti | m2 | 178.80 |
| 2 | Sienu špaktelēšana un sagatavošana krāsošanai | m2 | 178.80 |
| 3 | Sienu krāsošana 2x (krāsa iekštelpām Nr.7) | m2 | 178.80 |
|  | **Grīdas** |  |  |
| 1 | Grīdas dēļu montāža(egle) | m2 | 48.40 |
| 2 | Grīdas dēļu slīpēšana | m2 | 48.40 |
| 3 | Grīdas dēļu eļļošana | m2 | 48.40 |
| 4 | Grīdlīstu eļļošana | m | 60.80 |
| 5 | Grīdlīstu montāža(koku) | m | 60.80 |
|  | Logi, durvis |  |  |
| 1 | Virsgaismas logu restaurēšana | gab. | 5.00 |
| 2 | Durvju restaurācija | gab. | 1.00 |
| 3 | Durvju montāža ( līdzīgas esošajām) | gab. | 5.00 |
| 4 | Durvju kleidu montāža | kpl. | 5.00 |
| 5 | Durvju un kleidu krāsošana | kpl. | 10.00 |
| 6 | Elektroinstalācijas ,signalizācijas pārvilkšana | kpl. | 1 |
| 7 | Būvgružu utilizācija | m3 | 0,5 |