**2. pielikums**

Cenu aptaujai “Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Talsu novadā” identifikācijas Nr. TNPz 2024/25

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Talsu novadā”**

Iepirkuma priekšmets ir aprīkojuma iegāde un piegāde Talsu novada pašvaldības zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai.

1. Piegādes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.
2. Piegādes vieta: Lielā iela 27, Talsi, Talsu novads, LV-3201.
3. Aprīkojumam jābūt:
	1. Jauna, nelietotam atbilstoši ražotāja noteiktajām kvalitātes prasībām ar ražotāja garantiju 24 (divdesmit četri) mēneši;
	2. Pievienotām instrukcijām latviešu valodā;
	3. Ražotāja izsniegta atbilstības deklarācija vai CE marķējums.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Minimālās tehniskās prasības** | **Skaits** | **Attēls\*** | **Piedāvātā produkta tehniskais apraksts\*\*** |
| **Laivas dzinējs** | * Benzīna motors;
* Dzinēja tips 2 cilindri;
* Maksimālā jauda robežās Zs 15-20, kW 11-15;
* Aizdedzes sistēma –elektroniskā;
* **Pilna jauda RPM - minimālie apgriezieni 5000;**
* **Motora svars robežās 45-55 kg;**
* Motora vadība – Rokas;
* Motora kājas garums robežās 12-18 cm.
 | 1 | https://www.eboat.lv/userfiles/images/galery/laivu-motori/benzinmotori/mercury/benzina-motors-mercury-f20-eh/154098689369.jpg |  |
| **Eholotes komplekts** | * Displeja izmērs 12,1 cola;
* Displeja izšķirtspēja vismaz 1280H x 800V;
* Skārienekrāns;
* Dziļums – sonārs vismaz 1200 pēdas;
* Attēlveidošana uz leju vismaz 125 pēdas;
* Attēlveidošana sānskatos vismaz 250 pēdas;
* Jauda vismaz 8000 vati;
* Minimālās iekļautās funkcijas: Bluetooth, GPS, kartēšana, CHIRP digitālā sonāra, tīklošana, lejupvērsta un sānu attēlveidošana, Wi-Fi.
 | 1 | https://i0.wp.com/www.laivudepo.lv/wp-content/uploads/2021/02/Eholote_SOLIX-12-CHIRP-MEGA-SI-G3.jpg?fit=1200%2C1200&ssl=1 |  |
| **RIB tipa laiva** | * Garums robežās no 3,20- 3,60 m;
* Platums robežās no 1,45 – 1,80 m;
* Cilvēku skaits 4 – 8;
* Celtspēja robežās no 500-800 kg;
* Laivas svars robežās no 80 – 100 kg.
 | 1 | https://www.eboat.lv/userfiles/images/galery/laivas/dulkan/rib-tipa-laiva-rib-320/139031194744.jpg |  |

**\*- norādītajam attēlam ir informatīva nozīme.**

**\*\* - aprakstot piedāvātā produkta konkrētus tehniskos parametrus, nosaukumu, izgatavotāju, atbilstības deklarācijas un pievienojot attēlu, bet nevis tikai norādot “atbilstošs” vai “neatbilstošs”.**

*Tehnisko specifikāciju sagatavoja:*

*Talsu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes*

*Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas*

*Projektu vadītāja*

*Sanda Ķiršakmene*

*11.06.2024.*