**2. pielikums**

 Cenu aptaujai “Lietus ūdeņu tekņu un sniega barjeru piegāde Dursupes skolas ēkai”, identifikācijas Nr. TNPz 2025/13

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Lietus ūdeņu tekņu un sniega barjeru piegāde Dursupes skolas ēkai”**

**Identifikācijas Nr. TNPz 2025/13**

Iepirkuma priekšmets ir lietus ūdeņu tekņu un sniega barjeru piegāde Dursupes skolas ēkai.

1. Piegādes termiņš: 30 (trīsdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas.
2. Piegādes vieta: Dursupes skola, Dursupe, Balgales pag., Talsu novads, LV - 3287.
3. Aprīkojumam jābūt:
	1. jaunam, nelietotam, atbilstoši ražotāja noteiktajām kvalitātes prasībām ar ražotāja garantiju;
	2. ar pievienotām instrukcijām latviešu valodā;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **Minimālās tehniskās prasības** | **Skaits** | **Attēls\*** | **Piedāvātā produkta tehniskais apraksts\*\*** |
| Sniega aiztures barjeras caurule | [Sniega aiztures barjeras caurule, ovāla, sarkans RSSPIPE3000](https://prof.lv/ruukki-sniega-aiztures-barjeras) | 100 | Ruukki Sniega Aiztures Barjeras Caurule, Ovālā RR32/Tumši Brūna RSSPIPE3000 |  |
| Sniega aiztures barjeras stiprinājums | Sniega aiztures barjeras stiprinājums dakstiņveida jumtiem, sarkans | 150 | Ruukki Sniega Aiztures Barjeras Stiprinājums profilētiem/dakstiņveida jumtiem RR32/Tumši Brūns RSSFOOTB |  |
| Ūdensnotekas kronšteins mūra sienai | Ūdensnotekas kronšteins mūra sienai 200mm | 42 | Ruukki ūdensnotekas kronšteins mūra sienai 200mm 5812t00000A |  |
| Ūdensnotekas konektors | Ūdensnotekas konektors Ø125/90mm, sarkans, metāla | 14 | Ruukki ūdensnotekas Konektors Ø125/90mm 5582m00000A (RR32) |  |
| Ūdensnotekas caurules lejasgals | Ūdensnotekas caurules lejasgals Ø90mm, sarkans, metāla | 14 | Ruukki ūdensnotekas caurules lejasgals Ø90mm 5641m00000A (RR32) |  |
| Ūdensnotekas cauruļu stiprinājums ar ķīli | [Ūdensnotekas cauruļu stiprinājums ar ķīli mūra sienai Ø90mm, sarkans, metāla](https://prof.lv/ruukki-lietus-udensnoteku-sistema-o-125-87mm-rr32)  | 42 | Ruukki ūdensnotekas Cauruļu stiprinājums ar ķīli mūra sienai Ø90mm 5655m00000A (RR32) |  |
| Ūdens notekcaurule |  Ūdens notekcaurule ø 90mm, L=4m, sarkans, metāla | 14 | Ruukki ūdens notekcaurule ø 90mm, L=4m 5614m00000A (RR32) |  |
| Ūdensnotekas līkums | Ūdensnotekas līkums Ø90mm, sarkans, metāla | 28 | Ruukki ūdensnotekas Līkums Ø90mm 5632m00000A (RR32) |  |
| Ūdensnotekas teknes āķis īsais | Ūdensnotekas teknes āķis īsais Ø125mm, sarkans, metāla | 105 | Ruukki ūdensnotekas Teknes āķis īsais Ø125mm 555Ce00000A (RR32) |  |
| Ūdensnotekas tekņu savienotājs | Ūdensnotekas tekņu savienotājs Ø125mm, sarkans, metāla | 45 | Ruukki ūdensnotekas Tekņu savienotājs Ø125mm 5531e00000A (RR32) |  |
| Ūdensnotekas tekne |  Ūdensnotekas tekne Ø 125mm, L-3m, sarkans, metāla | 54 | Ruukki ūdensnotekas Tekne Ø 125mm, L-3m 5513e00000A (RR32) |  |
| Ūdensnotekas teknes gals | Ūdensnotekas teknes gals Ø125mm, sarkans, metāla | 30 | Ruukki ūdensnotekas teknes gals Ø125mm 5547e00000A (RR32) |  |

**\*- norādītajiem attēliem ir informatīva nozīme.**