Pielikums Nr.1

CENU APTAUJA NR. TNPz 2021/98

“Talsu novada Valdgales pagasta autoceļu

uzturēšanas darbi 2021./2022.gada ziemas sezonā”

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. Ceļa klātne jāattīra no sniega, ja svaiga sniega biezums uz autoceļa brauktuvēm, pa kurām kursē sabiedriskais transports, notiek intensīva visu veida transporta kustība, mainīgos laika apstākļos sasniedz 5 cm.
2. Pārējos ceļos – ceļa klātne jāattīra no sniega, ja svaiga sniega biezums uz autoceļa mainīgos laika apstākļos sasniedz 10 cm.
3. Ceļa klātne jāattīra visā brauktuves platumā.
4. Palikusī irdenā sniega kārta nedrīkst būt biezāka par 2 cm.
5. Izpildītājam jānodrošina operatīva darba izpilde pasūtītāja noteiktajos laikos, tehnikai jābūt tehniskā kārtībā un atbilstoši aprīkotai.
6. Ceļu tīrīšanas secība noris saskaņā ar Tehniskajai specifikācijai klāt pievienoto informāciju ar ceļu sarakstu. Krasi mainīgos un ārkārtas apstākļos Pasūtītājs var noteikt citu ceļu tīrīšanas prioritātes kārtību.
7. Attīrot ceļus no sniega, nav pieļaujama sniega vaļņa veidošanās uz pieslēdzošos ceļu braucamās daļas (krustojumi, pievadceļi, nobrauktuves).
8. Izpildītājam jānodrošina, ka asfaltētie ceļi netiks tīrīti ar kāpurķēžu traktortehniku, izņemot ārkārtas gadījumos, Izpildītājam un Pasūtītājam par to savstarpēji vienojoties.
9. Brauktuves attīrīšanu no sniega prioritāriem ceļiem (pēc pasūtītāja sniegtās informācijas) veikt līdz plkst. 08:00 vai uzsākt tīrīšanu ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja telefoniska pieprasījuma saņemšanas.
10. Izpildītājam jānodrošina darba kvalitāte atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem.